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Цель: с помощью программных инструментов T-Flex определить собственные формы и частоты детали.

1. Создание задачи Частотного Анализа
[bookmark: _GoBack]Сочетание клавиш “3MN” вызываем окно свойств Новой задачи, в окне свойств выбираем “Собственные частоты”, задаём материал из библиотеки материалов.
[image: ]
Рисунок 1 – Создание задачи и задания материала

2. Создание конечно-элементной сетки
В окне свойств сетки, в качестве основного типа элемента ставим “Криволинейный тетраэдр”, размер: относительный = 0.02
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Рисунок 2 – Построение сетки 
3. Задание ограничений
На панели “Анализ” выбираем команду “Полное закрепление”, и выбираем нужные грани.
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Рисунок 3 – Построение закреплений

4. Задание параметров и расчёт задачи
На панели “Анализ” выбираем команду “Расчёт”, в появившемся окне метод расчёта выбираем: прямой, количество собственных частот: 6.
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Рисунок 4 – Параметры задачи

После расчёта в окне задач появятся результаты расчёта.
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Рисунок 5 – Окно задач с результатами




5. Создание отчёта
На панели “Анализ” найдём команду “Создание отчёта”, в появившемся окне заполним общую информацию, в списке эпюр выбрать нужные и включить опции, “Использовать изображения открытых результатов” и “Показать отчёт”.
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Рисунок 12 – Сохранённый отчёт в формате .html
Выводы: с помощью модуля T-Flex Анализ выполнен модальный расчёт детали «Камертон». Получены 6 собственных форм колебаний и соответствующие им частоты. Результаты расчёта сведены в автоматически сгенерированный отчёт в формате .html.
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